






Proceso en pantalla

Colocación de la fibra



Fuente

Interrogador

MUX

8:1

