




Proceso en pantalla

Colocación de la fibra



Fuente

MUX

8:1

Interrogador

